MPLS: protocolo de WAN

Tabla de ruteo tiene entradas red máscaras, por x salto.

MPLS propone que esas entradas son ineficientes

Y se propone tablas de etiquetas y hay muchas técnicas para que la conmutación se haga rápido.

Mecanismo de Conmutación ya no en encabezado IP sino etiquetas.

Lee la etiqueta lo cual puede no lee la cabecera de ip v4 como la de versión 6.



