1. Crear el mapa de los dispositivos de red
2. Configurar los Switchs, en los 3 de la capa ACCESO y DISTRIBUCION, según corresponda.
   1. Configurar el nombre
      1. Enable
      2. Config t
      3. Hostname ACCESO1
   2. Configurar el usuario y password
      1. Enable
      2. Config t
      3. Username admin password cisco
   3. Crear las VLAS
      1. Enable
      2. Config t
      3. Vlan 10
      4. Name GERENCIA
      5. Exit
      6. Vlan 20
      7. Name VENTAS
      8. Exit
      9. Vlan 30
      10. Name LOGISTICA
      11. Exit
   4. Asignar las IPs, de modo tal que sean fijas.